**Equipment Ansgar Tebben:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Standard-Paket (Inklusiv)** | | |
| https://www.djkit.com/images/products/ld-systems-dave18-new-stands.jpg | **1x** | **LD Systems Dave 18 G3**  **Technische Daten:**   * DSP gesteuert * 2 Class D Endstufen * max. SPL: 135 dB * Ferrit Hoch- und Tieftöner   **18" Subwoofer:**   * Leistung: 800 W * Übertragungsbereich: 35 - 120 Hz   **2 Satelliten:**   * Bestückung: 10" Tieftöner, 1" Hochtöner * Abstrahlwinkel: 90°x 60° * Leistung: 200 W * Übertragungsbereich: 120 - 20.000 Hz |
| http://www.event-express.info/images/cls-3-1_260.jpghttp://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mwJW6Cw-2oanjwRUS3X8poQ.jpg | **2x** | **Lightmaxx Platinum CLS-3**  **Technische Daten:**   * 4 individuell positionierbare Scheinwerfer * LED System: 28x 8W Quad * LED Farbmischung: RGBW * inkl. Stativ * Beleuchtungsstärke: 4x 11500 Lux @1m * Programm: DMX, Auto, Sound, Master/Slave * DMX Modus: 5/8/20 Kanäle * Dimmer: 0-100% * Abstrahlwinkel: 35° |
| Bildergebnis fÃ¼r mh-x25 | **4x** | **Stairville MH-X25 Movingheads**  **Technische Daten:**   * PAN/TILT 8/16 Bit - PAN max. 540°, TILT max. 270° * automatische PAN/TILT Korrektur * Steuerung via DMX 512: 12 oder 6 Kanäle * Master/Slave Mode über eingebautes Mikrofon * Farbrad mit 8 Farben und Weiß: 8 Vollfarben, 8 Split-Colour Farben, Rainbow Effekt * Goborad mit 7 rotierenden Gobos und offen: Shutter: 0-13 Hz * Abstrahlwinkel: ca. 14° |
| C:\Users\at\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\151F1CF3.tmp | **6x** | Global Truss F31100 Traverse **Technische Daten:**   * Länge: 100 cm * Höhe: 50 cm |
| C:\Users\at\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A3477EF.tmp | **2x** | Millenium BLS-2700 Stative **Technische Daten:**   * von 1,88 m bis 3,10 m ausfahrbar * Rohrdurchmesser: 36 mm, oben mit M10 Innengewinde * Transportlänge: 176 cm |
| C:\Users\at\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4A32D679.tmp | **1x** | **Yamaha MG 12 XU Mischpult**  **Technische Daten:**   * 12 Kanäle * 6 Mikrofon Eingänge (XLR/Klinke) mit +48V Phantomspeisung (Kanal 1-4 mit eingebautem Kompressor) * 3 Band EQ * Hochpassfilter und 26 dB Pad Schalter * 2 Stereo Eingänge (Klinke) mit 2 Band EQ * XLR Ausgang * Gruppen BUS-Ausgang * 2 AUX-Wege für alle Kanäle |
| http://static.musiciansfriend.com/derivates/6/001/200/845/DV019_Jpg_Regular_247043.jpg | **1x** | **Denon-DJ Kopfhörer**  **Technische Daten:**   * folgen |
| http://images.thomann.de/pics/prod/128300.jpg | **1x** | **Sennheiser Mikrofon (Kabel)**  **Technische Daten:**   * folgen |
| Bildergebnis fÃ¼r akg funkmikrofon | **1x** | **AKG Mikrofon (Funk)**  **Technische Daten:**   * folgen |
| http://dell.merlion.ru/data/products/mobilesys/inspiron-notebooks/dell-inspiron-6000/dell-inspiron-6000_v1.jpg http://cdn.pollin.de/article/xtrabig/X711708.JPG | **1x**  **2x** | Notebook  Flachbildschirm 22 Zoll Touch |
| https://www.thomann.de/pics/bdb/254593/3351833_800.jpg | **1x** | Sunlite Suite 2 Software  zur Ansteuerung der Lichtanlage über DMX |
| http://www.ultramixer.com/wp-content/uploads/2014/12/screenshot-basic.png | **1x** | Ultramixer 6 Video und Audio DJ-Misch Software |
|  | **X** | Alle notwendigen   * Kabel * Schellen * Eisen-Material |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Erweiterungen (Extra Kosten, Preis auf Anfrage)** | | |
| http://images.thomann.de/pics/prod/170680.jpg | **2x** | **Stairville ML 400 DMX**  **Technische Daten:**   * folgen |
| http://www.musik-aktiv.de/images/product_images/popup_images/image_855396_3.jpg | **2x** | **Bühnenmolton (Vorhänge)**  **Technische Daten:**   * 1x (6 x 4 m) * 1x (2 x 0,9 m) |
| C:\Users\at\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A8B1E6D2.tmp | **6x** | **Par-Led 64**  **Technische Daten:**   * folgen |
| http://images.thomann.de/pics/prod/193245.jpg | **5x** | **Par-Led 36**  **Technische Daten:**   * folgen |
| http://shop.sound7.be/WebRoot/StoreLFR/Shops/62056072/4BDD/758D/222E/2D87/5F48/C0A8/29BB/52C8/GTF14DRT.jpg | **4x**  **3x** | **Global-Truss F34 1,5 m**  **Global-Truss F34 1,0 m**  **Technische Daten:**   * folgen |
| http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mwCX3O7q62VrmuI4YsggMcQ.jpg | **2x** | **Euromet Mixerständer**  **Technische Daten:**   * folgen |